7 класс

**Повторить что называют обтачкой, назвать виды обтачек.**

Обтачка – это полоска ткани для обработки срезов или отделки деталей изделия. Длина обтачки равна длине обрабатываемого среза, ширина может быть от 1см до 5см. Обтачку для отделки раскраивают из отделочной ткани, и обрабатывают ею с лицевой стороны. По способу раскроя обтачки бывают долевые, поперечные, косые и подкройные обтачки.

Долевые обтачки раскраивают по долевому направлению нитей ткани, поперечные – по поперечному направлению нитей, а косые обтачки раскраиваются по косому срезу ткани. Подкройные обтачки выкраивают по форме среза детали, который надо обработать обтачкой.

Для юбки снимают мерки:

Ст – полуобхват талии

Сб – полуобхват бедер

Ди – длина изделия

Дст – длина спины до талии

Для юбок 2солнце» и «полусолнце» снимают мерки:

Ст – полуобхват талии

Ди – длина изделия

Длину изделия измеряют по правому боку от линии талии

**Из какого волокна изготавливается шерстяная ткань и каковы её свойства?**

Шерстяная ткань изготавливается из волокон шерсти. Эта ткань мягкая, прочная, стойкая к износу, почти не мнется, хорошо драпируется. Она хорошо впитывает влагу, пропускает воздух, хорошо сохраняет тепло.

Отрицательные свойства: сильно осыпается при раскрое, при шитье прорубается, сильно садится, поэтому её нужно декатировать.

Шерстяная ткань пылеемкая. При горении шерсть пахнет жженым рогом или пером, на конце остается черный шарик, который легко растирается пальцами.

**Повторить виды обработок нижнего среза юбок.**

Нижний срез юбки можно обработать ручными стежками или на швейной машине ( прямой строчкой или зиг-заг.)

Если срез открытый, подшиваем крестообразным или косыми стежками.

если срез закрытый, подшиваем потайными стежками.

Можно обработать срез тесьмой или окантовочным швом.

**Ответь на вопросы**

1. Закончи предложение

При пошиве постельного белья применяют бельевые швы - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_и\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Распредели в таблице перечисленные швы по видам швов

- шов вподгибку с закрытым срезом

- стачной шов

- запошивочный шов

- окантовочный шов

- двойной шов

- шов вподгибку с открытым срезом

- накладной шов

|  |  |
| --- | --- |
| Краевые швы | Соединительные швы |
|  |  |

3. *Выбери правильный ответ*

Какую обтачку выкраивают по форме среза детали, которой надо обработать обтачкой.

а) долевую в) подкройную

б) косую г) поперечную

4. С ПОМОЩЬЮ СТРЕЛОК УСТАНОВИ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ ПРАВОГО И ЛЕВОГО СТОЛБЦОВ.

|  |  |
| --- | --- |
| Условные обозначения мерок | Название мерки |
| 1) ДИ  2) ОР  3) СГ  4) СШ | а) ПОЛУОБХВАТ ГРУДИ  в)ПОЛУОБХВАТ ШЕИ  г) ОБХВАТ РУКИ  д) ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ |

5. Какими не могут быть сборки по способу изготовления ?

1.Косыми

2.Машинными

3.Ручными

6. Выбери из перечисленных изделия, относящиеся к

поясной одежде:

а) ПЛАТЬЕ г) ПАЛЬТО ж) ШОРТЫ

б) ЮБКА д) БРЮКИ з) НОЧНАЯ

в) САРАФАН е) ЖИЛЕТ СОРОЧКА

7. Расставь в правильной последовательности операции в плане работы по пошиву наволочки

- Выполнить разметку для клапана

- Обработать боковые срезы

- Вывернуть изделие

- Обработать поперечные срезы

- Обработать боковые срезы

- Отутюжить готовое изделие, сложить

8. Запиши план пошива простыни

1.

2.

9. По способу ношения пижамные брюки относятся:

1) К поясным изделиям

2) Плечевым изделиям

3) Верхней одежде

10.Шерстяное волокно – это волокно:

1) Растительного происхождения

2) Искусственного происхождения

3) Животного происхождения

11. Для пошива ночной сорочки лучше всего подходит:

1) Шерстяная ткань

2) Хлопчатобумажная ткань

3) Полушерстяная ткань

12. Как закрепляют машинные швы?

1) Завязывают узелком

2) С помощью обратного хода машины

3) Закрепляют ручными стежками

13. С помощью чего снимают мерки?

1) Линейки

2) Циркуля

3) Сантиметровой лентой