1. Конструрование одежды - это ..

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) построение чертежа выкройки изделия.

2) процесс изготовления изделия.

3) измерение чертежа выкройки в соответствие  с выбранной моделью.

2 Снятие мерки  «Ст» (полуобхват талии) выполняется:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) горизонтально вокруг бедер, сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц, спереди с учетом выступа живота.

2) горизонтально вокруг талии (по самому узкому месту туловища).

3) от линии талии вниз до желаемой длины.

4) от линии талии вверх до желаемой длины.

3 Полуобхват бедер измеряется:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) горизонтально вокруг талии (по самому узкому месту туловища)

2) горизонтально вокруг бедер, сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц, спереди с учетом выступа живота

3) от линии талии вниз до желаемой длины

4) горизонтально спереди по линии груди между молочными железами

5) от линии талии вверх до желаемой длины

4Длина нагрудникана фартуке определяется:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) горизонтально вокруг талии (по самому узкому месту туловища).

2) горизонтально вокруг бедер, сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц, спереди с учетом выступа живота.

3) от линии талии вниз до желаемой длины .

4) от линии талии вверх до желаемой длины.

5 Перечислите виды отделок фартука:

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1) кружево;

2) тесьма;

3) аппликация;

4)  резинка;

5)  вышивка.

6. Моделирование - это ...

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) выполнение расчета и построение чертежа деталей швейных изделий.

2) различные фасоны какого-либо изделия.

3) нанесение на базовую выкройку направление долевой нити.

4) процесс изменения чертежа выкройки в соответствии с выбранной моделью.

7 Чертеж швейного изделия строят в масштабе:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) 1:1

2) 1:4

3) 1:16

4) 4:1

8 Направление нити основы учитывают

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) для наиболее экономного раскроя ткани.

2) чтобы изделие меньше сминалось.

3) чтобы избежать вытягивания изделия в процессе носки.

9 В каких случаях не учитывают направление рисунка при раскрое швейного изделия?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Если рисунок мелкий.

2) Если рисунок не имеет направления.

3) Если рисунок имеет направление.

4) Если рисунок крупный.

10 При обнаружении незначительного дефекта на ткани при раскрое фартука необходимо...

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) вырезать то место, где обнаружен дефект.

2) взять другую ткань.

3) положить выкройку так, чтобы она не попала на место обнаружения дефекта.

11 Декатирование - это:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) способность ткани впитывать в себя влагу

2) способность ткани легко образовывать складки

3) влажно-тепловая обработка ткани для предотвращения последующей усадки.